**OFFERTA TECNICA TABELLARE**

Spett.le

CINECA Consorzio Interuniversitario

Via Magnanelli, 6/3

40033 Casalecchio di Reno (BO)

Italia

**OGGETTO: G00455 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI STAMPA E IMBUSTAMENTO, COMPRENSIVE DI MANUTENZIONE E UN SERVIZIO DI BACKUP –**

**CIG:** **9257251D2E**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in rappresentanza dell’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

**ai sensi del D.P.R. 445/00**

di impegnarsi, al fine della valutazione degli elementi tecnici di cui alla Tabella 1-Tecnica del punto 8.4. del Disciplinare, ad offrire quanto di seguito:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **ELEMENTODI VALUTAZIONE** | **MINIMO PRESTAZIONALE** | **MIGLIORIA RICHIESTA** | **MIGLIORIA OFFERTA**  |
| **1** | **Velocità di stampa** | **200 ipm (impressioni per minuto) per stampa di fogli A4 in fronte retro** | **velocità oltre minimo**  |  |
| **2** | **Risoluzionedi Stampa** | **600 dpi (punti per pollice)** | **risoluzione oltre minimo**  |  |
| **3** | **Capacità AlimentatoreFogli** | **Presenza di almeno un alimentatore fogli di capacità minima di4000 fogli A4** | **Capacità di almeno un alimentatore fogli oltre al minimo** |  |
| **4** | **Capacità Impilatore di Uscita** | **Capacità di almeno4000 fogli A4** | **Capacità dell’impilatoreoltre al minimo** |  |
| **5** | **Consumo energetico** | **Consumo energetico di una singola stampante non superiore ad 10.000 W** | **Consumo energetico inferiore al massimo prestazionale** |  |
| **6** | **PosizionamentoImpilatore diUscita** | **L’impilatore di uscita è posizionato a terra** | **L’impilatore di uscita è posizionato ad almeno 1 metro da terra** |  |
| **7** | **VelocitàCaricamentoFogli** | **9000 fogli/ora** | **velocità oltre minimo**  |  |
| **8** | **VelocitàProduzioneBuste** | **750 buste/oraper plichi contenenti 10 fogli** | **velocità oltre minimo**  |  |
| **9** | **CapacitàAlimentatoreFogli** | **Capacità di almeno 600 fogli A4 da 75 a 120 g/m2** | **Capacità dell’alimentatore carta oltre al minimo** |  |
| **10** | **CapacitàAlimentatore/iBuste** | **Capacità complessiva di almeno 50 buste dei formati C4 e 335×250mm.Se ripartita su più caricatori, ognuno di essi dovrà avere una capacità minima di 20 buste** | **Capacità complessiva degli alimentatori buste nei formati indicati superiore al minimo** |  |
| **11** | **Consumo energetico** | **Consumo energetico di una singola imbustatrice non superiore ad 1000 W** | **Consumo energetico inferiore al massimo prestazionale** |  |
| **12** | **LetturaCodice perImbustamento** | **Gestione di un codice OMR in grado di codificare sequenza dei fogli e fine plico** | **Gestione di un codice QRCODE, che consenta la l’inserimento di informazioni aggiuntive** |  |
| **13** | **LetturaCodici suPlicoImbustato** | **Lettura codici a barre a fine linea su busta chiusa, con codici di tipologia code 39 o code 128** | **Lettura codici a barre anche di tipologia QRCODE oltre alle tipologie del minimo** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Letto, confermato e sottoscritto in data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Il Dichiarante[[1]](#footnote-1)Timbro e Firma leggibile\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa. [↑](#footnote-ref-1)